Switch Bank 1 (SW1)	1	2	3	4	5	6	 	
Phantom slotting	 							
For a Parallel Port	 							
Slot 1	O	X	X	 	 	 	 	
Slot 2	X	O	X	 	 	 	 	
Slot 3	O	O	X	 	 	 	 	
Slot 4	X	X	O	 	 	 	 	
Slot 5	O	X	O	 	 	 	 	
Slot 6	X	O	O	 	 	 	 	
Slot 7	O	O	O	 	 	 	 	
For Clock/BSR	 							
Slot 1	 	 	 	O	X	X	 	
Slot 2	 	 	 	X	O	X	 	
Slot 3	 	 	 	X	X	O	 	
Slot 4	 	 	 	X	X	O	 	
Slot 5	 	 	 	O	X	O	 	
Slot 6	 	 	 	X	O	O	 	
Slot 7	 	 	 	O	O	O	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
	Switch Bank 1 (SW2)	1	2	3	4	5	6	 	
BAUD Rate (BPS)	 							
Undefined	O	 	 	 	 	 	 	
50	 	X	X	X	X	 	 	
75	 	X	X	X	O	 	 	
110	 	X	X	O	X	 	 	
134.5	 	X	X	O	O	 	 	
150	 	X	O	X	X	 	 	
300	 	X	O	X	O	 	 	
600	 	X	O	O	X	 	 	
1200	 	X	O	O	O	 	 	
1800	 	O	X	X	X	 	 	
2000	 	O	X	X	O	 	 	
2400	 	O	X	O	X	 	 	
3600	 	O	X	O	O	 	 	
4800	 	O	O	X	X	 	 	
7200	 	O	O	X	O	 	 	
9600	 	O	O	O	X	 	 	
192000	 	O	O	O	O	 	 	
Parity	 							
Set	 	 	 	 	 	X	 	
Write Protect	 	 	 	 	 	O